Supplementary data sheet-1: Calculated three dimensional finite strain parameters.

Sample No.	
E1-E2	
E2-E3	
1+e1	
1+e3	
1	
3	
k	
v	
Es	
BHG/01	0.61	1.04	1.84	0.35	0.61	-1.05	0.59	0.26	1.18	
BHG/02	0.52	0.90	1.69	0.40	0.52	-0.92	0.58	0.27	1.03	
BHG/03	0.57	1.01	1.76	0.37	0.56	-0.99	0.56	0.28	1.12	
BHG/04	0.56	0.95	1.75	0.38	0.56	-0.97	0.59	0.26	1.09	
BHG/05	0.54	1.00	1.71	0.37	0.54	-0.99	0.54	0.30	1.10	
BHG/06	0.55	1.00	1.74	0.37	0.55	0.99	0.55	0.29	1.11	
BHG/07	0.59	0.69	1.80	0.50	0.59	-0.69	0.86	0.08	0.90	
BHG/08	0.50	0.69	1.63	0.49	0.49	-0.71	0.72	0.16	0.92	
BHG/09	0.47	0.53	1.60	0.59	0.47	-0.53	0.89	0.06	0.71	
BHG/10	0.53	0.77	1.71	0.46	0.54	-0.78	0.69	0.18	0.93	
BHG/11	0.59	0.72	1.80	0.49	0.59	-0.71	0.82	0.10	0.92	
BHG/12	0.58	0.68	1.78	0.51	0.58	-0.67	0.85	0.08	0.91	
BHG/13	0.43	0.73	1.54	0.48	0.43	-0.73	0.59	0.26	0.83	
BHG/14	0.47	0.70	1.61	0.50	0.48	-0.69	0.67	0.20	0.83	
BHG/15	0.46	0.69	1.60	0.56	0.47	-0.58	0.68	0.19	0.81	
BHG/16	0.46	0.59	1.60	0.56	0.47	-0.58	0.78	0.12	0.75	
BHG/17	0.47	0.53	1.60	0.59	0.47	-0.53	0.89	0.06	0.71	
BHG/18
	0.53	0.59	1.60	0.56	0.47	-0.58	0.90	0.05	0.79	
BHG/19	0.47	0.53	1.60	0.59	0.47	-0.53	0.89	0.06	0.71	
BHG/20
	0.41	0.54	1.50	0.59	0.40	-0.53	0.70	0.14	0.67	

E1 - E2 = ln X /Y; E2 - E3 = ln Y/Z ;   XYZ  ; K =  E1- E2 / E2 - E3  Ramsay, 1967, P. 329] ; 
v= 1-k /1+k (Hossack, 1968) where, k=  Rxy-1/Ryz-1; Es = 1/3 [(ln X /Y)2 + [(ln Y /Z)2 + 
(ln X /Z)2] ½  (Nadai, 1963); i= ln1+ei, i=1, 2 and 3